დანართი N 1 სავაჭრო ელექტრონული აპარატების მინიმალური მოთხოვნები და ტექნიკური მახასიათებლები:

1. **სავაჭრო (სნეკის) აპარატის უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მინიმალურ მოთხოვნებს:**

• პროდუქტის შენახვა შესაბამის ტემპერატურაზე;

• მონეტის მიმღები მოწყობილობა;

• ქაღალდის ბანკნოტების მიმღები მოწყობილობა;

• ხურდის დაბრუნების ფუნქცია;

• ქაღალდის ფულის მიმღები უნდა იღებდეს 5 ლარიან ბანკნოტებს;

• მონეტის მიმღები უნდა იღებდეს შემდეგი სახის მონეტებს: 5 თეთრიანს, 10 თეთრიანს, 20 თეთრიანს, 50 თეთრიანს, 1 ლარიანს და 2 ლარიანს.

1. **ყავის აპარატის უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მინიმალურ მოთხოვნებს:**

• ცხელი სასმელის მინიმუმი (ყავა, ჩაი და ცხელი შოკოლადი);

• აპარატი უნდა მუშაობდეს ხსნად და მარცვლოვან ყავაზე;

• მონეტის მიმღები მოწყობილობა;

• ხურდის დაბრუნების ფუნქცია;

• მონეტის მიმღები უნდა იღებდეს შემდეგი სახის მონეტებს: 5 თეთრიანს, 10 თეთრიანს, 20 თეთრიანს, 50 თეთრიანს, 1 ლარიანს და 2 ლარიანს.