დანართი2

ა) იატაკების მოპირკეთება

ა.ა. ფოიე, საერთო ოთახი, საძილეები – ლამინატი;

ა.ბ. სან. კვანძები, სამზარეულო – კერამიკული ფილები;

ბ) ჭერისა და კედლების მოპირკეთება:

ბ.ა. სან. კვანძები – კერამიკული ფილები, შეკიდული ჭერი;

ბ.ბ. სამზარეულო – კერამიკული ფილები ლოკალურად ხელსაბანებთან;

ბ.გ) სხვა ოთახები – შეღებვა წყალემულსიის საღებავით;

გ) კარ-ფანჯრები:

გ.ა. ლითონ-პლასტმასის ფანჯრები მინა-პაკეტით, სამზარეულოებში სარკმელებით ბუნებრივი ვენტილაციისათვის;

გ.ბ. საცხოვრებელ ფართში შესასვლელი კარები – ლითონის;

გ.გ. საცხოვრებელი ფართის შიგნით ოთახებში შესასვლელი კარები – მდფ;

გ.დ. სან. კვანძებისა და აივნებზე გასასვლელი კარებები – ლითონ-პლასტმასის;

დ) სანტექნიკური მოწყობილობები:

დ.ა. სამზარეულო – სამრეცხაო ნიჟარა შემრევით;

დ.ბ. სან. კვანძები – აბაზანა ან შხაპის ქვესადგამი შხაპით, შემრევითა და სიფონით, უნიტაზი, ტრაპი, ხელსაბანი ნიჟარა შემრევით;

ე) ელ. ტექნიკური მასალები:

ე.ა. სხვადასხვა ტიპის პლაფონები (სანათი, ჩამოსაკიდი);

ე.ბ ავტომატები, ამომრთველები და როზეტები – სამშენებლო ნორმების მიხედვით;

ვ) ვენტილაცია – გამწოვი ვენტილატორები სააბაზანოებსა და სამზარეულოებში;

ზ) ინდივიდუალური მრიცხველები – დამონტაჟებული უნდა იყოს წყლის, ბუნებრივი აირისა და ელ. ენერგიის გარე ქსელებთან მიერთებული ინდივიდუალური მრიცხველები.